FWR-706软件升级方法

从老的版本(V1.0.9之前的版本)升到新的版本(V1.0.11之后的版本)

升级过程,现在从V1.0.8版本升到V1.0.14版本;

1. 用一根网线一头连接一个电脑,另一头连接FWR-706路由器的一个LAN口（黄色的网口），启动路由器，电脑会自动拿到地址，再在浏览中输入192.168.1.1 ；输入用户名：admin密码：admin，登陆进去 点击“退出向导” 进入主页面，如图1进行操作：




图 1

2．点击升级 图2



图2

3．系统会重启，图3



图3

4．下来操作就很重要，一定要操作正确：

a．重启完后，现在你的电脑拿不到地址了，所以浏览器中登陆不进去；

b．你在FWR-706路由器上找到一个Reset按钮，长按住这个按钮（5到10 秒），放 开后路由 器又在重启，这一步叫“恢复出厂设置”，重启完后电脑还没有拿到地址；

c． 你得拔插一下电源重启，重启完后电脑就可以拿到地址了，现在就可以在浏览器中登陆页面了（地址、帐号和密码都没变）。图4就可看见软件升级成功了



图4

**最后可以通过WEB升级14版本以后的bin文件，比如V1.0.16版本**