

1. Запустите программу для прошивания.




1. Нажмите на иконку добавления образа прошивки.




1. Выберите образ прошивки.




1. Нажмите на иконку «Replace».




1. Снимите галку с опции «FLASH ERASE».



1. Подключите устройство к ПК с помощью USB кабеля. После определения устройства Вашим ПК, кнопка «DOWN» поменяет свой цвет с серого на зеленый.



1. Нажмите на кнопку «DOWN», после чего начнется обновление прошивки.
2. После завершения процесса обновления прошивки, статусная строка станет голубого цвета и в ней отобразится надпись «SUCCESSFUL».



1. Закройте программу.
2. Отключите устройство от ПК.